Eaton Tour 2015 - Volba jisticích a spínacích přístrojů

Školení je zaměřeno na volbu jisticích a spínacích přístrojů, selektivitu, vypínací charakteristiky jističů pro zajištění selektivity a na nastavení vypínacích charakteristik. Dále bude zahrnuta přednáška pojednávající o návrhu jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. V závěru školení budou představeny instalační přístroje řady xEffect pro komerční a průmyslové aplikace.
7.10. Plzeň, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31
[bookmark: _GoBack]11.11. Ostrava, plynojem Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993


Program školení:
8.00 - 8.30 		prezence účastníků

8.30 - 11.00 		Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro / 
Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Regionální podpora prodeje, střední a východní Evropa
· Volba jisticích a spínacích přístrojů, selektivita, vypínací charakteristiky jističů pro zajištění selektivity, nastavení vypínacích charakteristik
Správný výběr spínacích a jisticích přístrojů nízkého napětí je podmíněn jejich konstrukcí a vlastnostmi. Vedle posouzení parametrů, které přímo souvisí s bezpečností, jakými jsou vypínací schopnost, provozní napětí, případně záložní ochrana, je třeba řešit i podmínky nadproudové selektivity, která je nezbytná pro co nejlepší zajištění spolehlivosti napájení. Selektivitu mezi přístroji je nutné řešit již ve fázi návrhu instalace, aby se předešlo pozdějším komplikacím při nežádoucím výpadku napájení.      

11.00 - 11.30 	Přestávka

11.30 - 13.00 	Karel Špaček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový specialista, průmyslové komponenty /
Ing. Michal Zajíček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Manažer produktové podpory, průmyslové komponenty
· Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 
Cílem přednášky je seznámit účastníky s požadavky na jištění a celkový návrh motorového vývodu při spouštění moderními zařízeními jako jsou například frekvenční startéry DE1. Účastníci též obdrží informace o dopadu nařízení EU 2009/125/EC na návrh standardních jisticích a spínacích přístrojů v případech využití elektromotorů s různými kategoriemi účinnosti dle požadavků směrnice EC 640/2009.

Jan Marek, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový specialista, instalační přístroje
· Instalační přístroje řady xEffect pro komerční a průmyslové aplikace Přednáška seznámí účastníky s produktovou řadou instalačních přístrojů xEffect a nastíní její odlišnosti od řady xPole. Dále informuje účastníky o principu a použití proudových chráničů, zejména typu B, B+ a Bfq, a uvede nejčastější chyby v jejich instalaci.

13.00 		Dotazy a oběd

Cena vložného: 450 Kč včetně DPH
Pro členy benefit clubu LPE a Profiklubu elektrotechniků EATON je školení ZDARMA.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID/slevový kód z pozvánky - později není možné slevu uplatňovat. Slevy není možné sčítat. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek ve výši 50 Kč.
Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. 

Vložné zahrnuje:
· občerstvení
· osvědčení o absolvování školení v el. podobě
· sborník prezentací
· 1 kreditní bod pro ČKAIT
· Plzeň, Ostrava - vstupenka na ElfetexFest

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.
